Приложение 2

к приказу министерства

труда и социального развития

Краснодарского края

от 10.08.2021 № 1232

«Приложение 3

к Порядку проведения мониторинга доступности приоритетных

объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности

инвалидов и других

маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ**

**доступности для инвалидов улицы**

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Принадлежность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальная, краевая, федеральная собственность и т.д.)

**Заключение о доступности улицы[[1]](#footnote-1)**

(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень доступности объекта | | Доступность объекта  для отдельных категорий инвалидов | | | |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект доступен |  |  |  |  |  |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

**Общие рекомендации по обеспечению доступности улицы**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Приложения на \_\_\_\_ листах

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Дата составления Паспорта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность лица, составившего Паспорт подпись И.О. Фамилия

Приложение

к Паспорту доступности

для инвалидов улицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование улицы

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Тротуар № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доступность элементов тротуара для инвалидов[[2]](#footnote-2):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов тротуара | | Степень доступности  (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
| К | О | С | Г |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полоса движения | |  |  |  |  |
| Лестница | |  |  |  |  |
| Пандус, дублирующий лестницу | |  |  |  |  |
| Безопасность препятствий на пути движения | |  |  |  |  |
| Съезд на проезжую часть по ходу движения | в начале улицы |  |  |  |  |
| в конце улицы |  |  |  |  |
| Съезд проезжую часть на противоположную сторону | в начале улицы |  |  |  |  |
| в конце улицы |  |  |  |  |

**Заключение о доступности тротуара №** \_\_\_\_\_(нужное отметить знаком «Х»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень доступности | | Доступность для отдельных категорий | | | |
| К | О | С | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доступен |  |  |  |  |  |
| Недоступен |  |  |  |  |  |

**Рекомендации по обеспечению доступности тротуара №** \_\_\_\_\_

| Элементы тротуара | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Полоса движения |  |
| Лестница на пути движения |  |
| Пандус, дублирующий лестницу |  |
| Съезд с тротуара на проезжую часть |  |

Приложение

к Паспорту доступности

для инвалидов улицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента тротуара | Категории инвалидов | Нормативные требования[[3]](#footnote-3) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | |
| Полоса движения | | | |
| Ширина пути | К | не менее 1,2 м | п. 5.1.7  СП 59.13330.2020 |
| Ровное твердое не скользкое покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.11  СП 59.13330.2020 |
| Толщина шва при перекрытии из плит | К, О | не более 1,0 см | п. 5.1.11  СП 59.13330.2020 |
| Продольный уклон | К | не более  50 ‰ | п. 5.1.7  СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастные наземные указатели: |  |  |  |
| перед пересечением второстепенного проезда – продольные рифы, ориентированные в направлении движении, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до кромки тротуара | С | наличие | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020  таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| перед подземным или наземным пешеходным переходом – рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке, шириной 0,5 – 0,6 м не менее чем за 0,3 м до перехода | С | наличие | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020  таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| Лестница на пути движения | | | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см | п. 5.1.12  СП 59.13330.2020 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 – 40 см | п. 5.1.12  СП 59.13330.2020 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 5.1.13  СП 59.13330.2020 |
| тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша | С | наличие | п. 5.1.10  СП 59.13330.2020  таблица 3 ГОСТ Р 52875 |
| 1 | 2 | 3 | |
| Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | п. 6.2.11  СП 59.13330.2020 |
| центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С | наличие | п. 5.1.13  СП 59.13330.2020 |
| горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, С, О | наличие | п. 5.1.13  СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий лестницу | К | наличие | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне  от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более  15 м | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне  от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более  12 м | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне  от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более  9 м | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более  6 м | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| уклон пандуса | К | не более  80 ‰ | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее  1,5 х 1,5 м | п. 5.1.16  СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса: |  |  |  |
| вдоль обеих сторон | К, О | наличие | п. 5.1.16  СП 59.13330.2020 |
| на высоте | К | 0,7 м | п. 5.1.16  СП 59.13330.2020 |
| на высоте | О | 0,9 м | п. 5.1.16  СП 59.13330.2020 |
| расстояние между поручнями | К | 0,9 – 1,0 м | п. 5.1.16  СП 59.13330.2020 |
| Подъемное устройство при высоте подъема до 3,0 м | К | наличие | п. 5.1.14  СП 59.13330.2020 |
| Съезд с тротуара на проезжую часть | К | наличие | п. 5.1.5  СП 59.13330.2020 |
| Перепад высот | К | до  2,0 см | п. 5.1.5  СП 59.13330.2020 |
| уклон | К | не более  50 ‰ | п. 5.1.8  СП 59.13330.2020 |

Начальник отдела организации

безбарьерной среды А.А. Корзухина

1. Заключение о доступности улицы осуществляется на основании анализа состояния доступности отдельных ее элементов (тротуары, указанные в приложениях к настоящему паспорту доступности и которые являются неотъемлемой его частью) с учетом возможности организации беспрерывного маршрута (маршрутов) движения по ней, доступного для отдельных категорий инвалидов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заключение о степени доступности делается на основании оценки соответствия элементов объекта установленным нормативным требованиям доступности для инвалидов. Нормативные требования к элементам тротуара указаны в приложении 1 к данному паспорту. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». [↑](#footnote-ref-3)